**Załącznik 5**

**Tabela parametrów technicznych**

**1.1. Nazwa zamówienia:**

**Dostawa i montażu sprzętu rehabilitacyjnego na bazę** **zabiegową w związku z realizacją projektu pn.** ***Rozbudowa potencjału uzdrowiskowego NZOZ Sanatorium uzdrowiskowego „PLON” w Polańczyku poprzez modernizację***

***infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej***

**Adres inwestycji:**

* **Miejscowość- 38-610 Polańczyk, ul. Zdrojowa 32**
* **Gmina- Solina**

**Nazwa inwestora:**

**Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium**

**Uzdrowiskowe "Plon" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**1.2. Zakres stosowania tabeli parametrów technicznych:**

* + Tabela parametrów technicznych jest częścią Dokumentów przetargowych, które należy stosować przy zlecaniu i wykonaniu dostaw objętych Specyfikacją i stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości dostaw. Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech jakościowych i eksploatacyjnych. Jednocześnie Tabela (…) uwzględnia wymagania
	+ Zamawiającego i możliwości Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa dostaw. Warunki techniczne opracowane są w oparciu o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne,

**1.3. Wykonanie dostawy:**

Zaleca się zapoznanie z miejscem wykonywania dostawy przed złożeniem oferty/ zapoznanie się z rozmieszczeniem sprzętu i wyposażenia objętego dostawą. Szczegółowy zakres zamieszczono w Tabeli parametrów technicznych. W ofercie należy uwzględnić prace bezpośrednio wynikające z Tabeli parametrów technicznych oraz wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedmiotowego zadania, z uwzględnieniem organizacji prac w czynnym obiekcie.

Wykonawca dostawy jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za jej zgodność z Tabelą parametrów technicznych i poleceniami Zamawiającego.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Opis głównych parametrów** | **Wymagany parametr (spełnienie wymagań – wpisać TAK/NIE)** | **Opis głównych parametrów technicznych oferowanego sprzętu:** |
| 1 | Waga ze wzrostomierzem i wyznaczaniem współczynnika BMI | - wartość działki legalizacyjnej (e): 100 g (+/- 10g)- obciążenie maks. do 160 kg (+/- 10 kg)- klasa dokładności: III- wyświetlacz LCD lub LED- waga ze wzrostomierzem 1-2 m - funkcja wyznaczania współczynnika BMI- zasilanie: 230V/50Hz |  |  |
| 2 | Lampa bakteriobójcza | - napięcie zasilania: 230V/50Hz- pobór mocy: 75 VA energooszczędne (+/- 10 VA)- element emitujący promieniowanie UV-C 2xTUV30W- trwałość promiennika: 8000 h (+/- 50 h)- wydajność wentylatora: 120-140 m3/h- dezynfekowana kubatura: 20-55 m3- zasięg działania lampy: 5-25 m2- klasa zabezpieczenia ppor.: I- mocowanie ścienne |  |  |
| 3 | Inhalator ultradźwiękowy | - praca ciągła - wyświetlacz LCD lub LED z zegarem do ustawienia czasu 1-120 minut (+/- 20 min)Średnia średnica cząstek (MMAD): < 4,0 μmPoziom hałasu < 35 dBCzęstotliwość pracy: 1,68 ± 10% MHzZasilanie: AC 230 V, 50 HzKlasa ochronności: I (B)Wymiary (w mm): 260x300x100 (+/- 10%) |  |  |
| 4 | Aparat do ultradźwięków z głowicą bezobsługową | Charakterystyka aparatu:- wyświetlacz LED lub LCD-głowica dwuczęstotliwościowa: 1 MHz i 3,3 MHz o powierzchni 5 cm2- praca ciągła i impulsowaWymiary 380 × 190 × 260 mm (+/-10%)Liczba kanałów 1Liczba równocześnie podłączonych głowic 2Wyposażenie: - głowica ultradźwiękowa 5 cm2- Głowica bezobsługowa wieloczęstotliwościowa o powierzchni min. 12 cm2 |  |  |
| 5 | Lampa Sollux | Statywowa o mocy 385 W (+/- 10 W), z funkcją czasu trwania zabiegu, płynna regulacja mocy promieniowania, okulary ochronne dla terapeuty i pacjenta.Wyposażona w statyw podłogowy oraz stołowy,Zegar zabiegowy 1-30 minut,  |  |  |
| 6 | Leżanka lekarska | - Konstrukcja metalowa lakierowana proszkowa. - Łożysko 2-część. Tapicerowane - Wymiary: 187 x 60 cm (+/- 5 cm). Wys. 55 cm (+/- 5 cm)- Regulacja nachylenia podgłówka w zakresie - 90 do +35. |  |  |
| 7 | Dysza zabiegowa | - na C02,- rozmiary nr 2 (3 szt.) i nr 3 (3 szt.) |  |  |
| 8 | Aparat do elektroterapii | - 2-kanałowy z wyposażeniem- Dwa niezależne kanały zabiegowe- Regulacja natężenia w obwodzie pacjenta jednocześnie dla obu kanałów - zegar zabiegowy - elektroterapia 1 - 60 minutWyposażenie: - elektrody do elektroterapii - 6 x 6 cm (+/- 1 cm) 4 szt.; 7,5 x 9 cm (+/- 1cm) 2 szt. |  |  |
| 9 | Podgrzewacz do okładów borowinowych, parafiny, borowiny i okładów żelowych | - pojemność 23 L, (+/-2 L)- zakres regulacji temperatury do 99°C(+/- 10 °C)- elektroniczna kontrola temperatury- spust wody- zasilanie 230V, 50Hz- zestaw zawiera: pokrywę, ruszt, chochlę 0,5 L do nabierania borowiny- wykonany ze stali nierdzewnejdł. 530 (+/-10%)szer. 340(+/-10%) wys. 230 mm (+/-10%) |  |  |
| 10 | Ławka ISO  | - ilość siedzisk: 3 szt.- długość: 1700 mm (+/- 50 mm)- głębokość: 650 mm (+/- 50mm)- wysokość: 850 mm (+/- 50 mm) |  |  |
| 11 | Wirówka kończyn dolnych WKD | - pojemność zabiegowa 170 L (+/- 10 L)- akrylowa niecka wzmacniana matami z włókna szklanego - min. 6 dysz kierunkowych do hydromasażu- regulacja intensywności masażu- automatyczne napełnianie- zasilanie 230V, 50 Hz- wymiary 1180 x 620 x 810 mm(+/- 10%) |  |  |
| 12 | Wanna do masażu wirowego i perełkowego | - min. 25 dysz do hydromasażu wirowego- min. 180 dysz do masażu powietrznego- pojemność zabiegowa 250 L (+/- 10%)- zasilanie 230V, 50 Hz- przyłącze wody dodatkowej (CO2, mineralnej), - prysznic ręczny do higienicznego czyszczenia wanny |  |  |
| 13 | Wanna do masażu podwodnego | - wyposażona w 26 dysz do hydromasażu (+/- 10%)- wąż do ręcznego masażu podwodnego- sterowanie ręczne- prysznic do mycia wanny z zaworem zwrotnym- schodki dwustopniowe- pojemność zabiegowa 250 L (+/- 10%) |  |  |
| 14 | Wirówka kończyn górnych WKG | - minimalna pojemność umożliwiająca wykonanie zabiegu 40 L, maksymalna pojemność 48 L- akrylowa niecka wzmacniana matami z włókna szklanego- 45 dysz do hydromasażu (+/- 10%)- w zestawie krzesło- wymiary 900 x 950 x 920 mm (+/- 10%) |  |  |
| 15 | Aparat do magnetoterapii | - dwa niezależne kanały pola magnetycznego- częstotliwość zmian pola 2 – 60 Hz- klasa bezpieczeństwa I, typ BF- wymiary aparatu (szer. x gł. x wys.) 35 x 47 x 16 cm (+/- 10%)- masa aparatu 13 kg (+/- 10%)- min. 80 wbudowanych programów zabiegowychAkcesoria:- aplikatory szpulowe o średnicach 35 i 60 cm (+/- 10%)- leżanka do magnetoterapii do aplikatora 60 cm umożliwiająca płynne przesuwanie aplikatora- półka pod sterownik- stolik pod aplikator pola magnetycznego 35 cm |  |  |
| 16 | Diatermia krótkofalowa | - maksymalna moc 400 W, (+/- 20 W)- tryb ciągły i impulsowy- jeden kanał pola kondensatorowego- jeden lub dwa kanały pola indukcyjnego- możliwość jednoczesnej terapii dwoma aplikatorami indukcyjnymi- kolorowy ekran dotykowy 5,7”- encyklopedia terapii- min 60 gotowych programów terapeutycznych- zasilanie 230 V, 50 Hz- częstotliwość impulsu: 50-1500 Hz- częstotliwość trwania impulsu: 50-2000 µs- na wyposażeniu zestaw do aplikacji kondensatorowej i indukcyjnej |  |  |
| 17 | Aparat do suchych kąpieli w CO2 i kąpieli suchych kwasowęglowych | - automatyzowany przebieg zabiegu* - automatyczne uzupełnianie CO2 oraz cyrkulacja gazu pod kopułą aparatu
* - automatyczne nawilżanie i ogrzewanie CO2
* - temperatura zabiegu regulowana w zakresie 30-40°C (+/- 1°)
* - sygnalizacja dźwiękowa zakończenia zabiegu
* - kontrolowane odprowadzenie CO2 po zakończeniu zabiegu
* - zużycie C02: średnio 18l/min (+/- 1 l/min)
* - mobilna konstrukcja urządzenia
* - regulowane pochylenie podgłówka
* - wymiary (dł.xszer.x wys.) 2200 x 750 x 1300 mm (+/- 50 mm)

- zasilanie 230V/50Hz, |  |  |
| 18 | Rower rehabilitacyjny | -maks. waga użytkownika 160 kg (+/- 10 kg)- wymiary 120x58x157cm (+/- 5 cm)-min. 8 stopni regulacji oporu- koło zamachowe 14 kg (+/- 1 kg)- wyświetlacz LED lub LCD- funkcje: czas, dystans, kalorie |  |  |
| 19 | Orbitrek/crosstrainer | - maks. waga użytkownika 160 kg (+/- 10 kg)- wymiary min. 210x70x180cm (+/- 10 cm)-min. 12 programów- min. 32 poziomy oporu- wyświetlacz LCD lub LED- wskazania: dystans, kalorie, czas- układ hamulcowy: elektromagnetyczny- generator odpowiadający masie koła min. 35 kg.- waga 75 kg (+/- 10%) |  |  |
| 20 | Bieżnia rehabilitacyjna | - maks. waga użytkownika 170 kg (+/- 10kg)- wymiary pasa: 160 x 60 cm (+/- 5 cm)- prędkość 0,8 -20 km/h (+/- 10%) - kąt nachylenia 0-15%- wyświetlacz: diodowy i LED: min 7 programów treningowych,- wymiary 220 x 100 x 155 (+/- 10 cm)Waga 150 kg (+/- 10%)- moc silnika: 3,5 KM (+/- 10%) |  |  |
| 21 | Wioślarz | - maks. waga użytkownika 145 kg (+/- 10kg)- magnetyczny system oporu- koło zamachowe min. 8 kg- wymiary 195 x 50 x 70 cm (+/-5 cm)- wymiary po złożeniu 85 x 50 x 145 cm (+/- 5 cm)- programy: min 5 programów- możliwość wykonywania dodatkowych ćwiczeń poza wiosłowaniem- waga 40 kg (+/- 10%) |  |  |
| 22 | Stepper z poręczami | - 12-stopniowa regulacja oporu pozwalająca na zmianę poziomu trudności ćwiczeń- monitor wyświetlający parametry treningu z opcją oceny sprawności użytkownika (czas, prędkość, dystans, spalone kalorie, tętno)- Nośność: 120 kg (+/- 10%)-Wymiary po złożeniu: 113 x 78 x 148 cm (+/-10%)- Waga: 36,5 kg (+/-10%) |  |  |
| 23 | Stół wielofunkcyjny do ćwiczeń siłowych ręki | - innowacyjne rozwiązanie w postaci kolumny oporowej umieszczonej w centralnej części stołu,- niezależne stosy ciężarków,- możliwość ćwiczenia 4 pacjentów jednocześnie,- szybkie i precyzyjne dostosowanie oporu do aktualnych możliwości pacjenta,- bardzo szeroki zakres regulacji oporu 250g – 2750g każdego ze stosów.- składa się z 4 niezależnych stanowisk(każde stan, zawiera 3 urządzenia) i kolumnę oparową z 4 stosami ciężarków – tj. 12 niezależnych urządzeń |  |  |
| 24 | Urządzenie do rehabilitacji stawu skokowego | Przeznaczony do ćwiczeń stawu skokowego: wolnych i z obciążeniem w osi wzdłużnej i poprzecznej stopy.w skład zestawu wchodzą 4 odważniki do ćwiczeń oporowych po 0,5 kg każdy. Na wyposażeniu ramię pozwalające na wykonywanie ćwiczeń wspomaganych, oraz sandał umożliwiający zamocowanie stopy pacjenta |  |  |
| 25 | Aparat do laseroterapii z aplikatorem skanującym | Parametry aparatu:- regulacja mocy 25 – 100 %- tryb pracy: ciągły i impulsowy- zakres częstotliwości 1 – 5000 Hz- wypełnienie 25 – 75%, impuls 50 us- zasilanie 230 V, 50 Hz- wymiary 29x24x12 +/- 2 cm- wbudowane programy zabiegowe min. 168 Parametry aplikatora skanującego:- trzy typy kreślenia pola zabiegowego: elipsa, linia, krzywe w granicach prostokąta- regulacja wysokości ramienia 60-140 cm- regulacja położenia głowicy w dwóch płaszczyznach- półka na sterownik - okulary ochronne 2 szt.- maksymalna moc 450 mW i 100 mW |  |  |
| 26 | Urządzenie do rehabilitacji stawu skokowego i kolanowego | - zakres ruchu: zgięcie podeszwowe 47 stopni, zgięcie grzbietowe 40 stopni, pronacja i supinacja po 34 stopni w każdą ze stron (+/- 2 stopnie)- rodzaj oporu: elastyczny- w skład zestawu wchodzą gumy ekspanderowe* - możliwość rehabilitacji biernej, czynnej, oporowej a także funkcjonalnej
* - odwzorowanie osi anatomicznych stawu skokowego w aparacie
* - możliwość stymulowania układu nerwowego za pomocą bodźców dotykowych
* - możliwość modułowego rozbudowywania urządzenia
* - możliwość zastosowania biofeedback
* - wymiary (szer x dług x wys): 390 x 892 x 910 mm (+/- 10 %)
* - masa: 24 kg (+/- 10 %)
 |  |  |
| 27 | Przenośne urządzenie do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych z wykorzystaniem oporu elastycznego | - wymiary: dł. 105 cm, szer. 35 cm, wys. 20 cm (+/- 5 cm)- waga 13 kg (+/- 1 kg)- min. 6 elastomerów – poziomów oporu (od 0 do 30 kg)- regulacja kąta platformy – 0-85° (+/- 5°)- możliwość wykonywania ćwiczeń w wielu pozycjach- możliwość wykonywania ćwiczeń jedną lub dwoma kończynami w zamkniętym łańcuchu kinematycznym |  |  |
| 28 | Stół rehabilitacyjny2-cześciowy | - 2-częściowe leże - zagłówek regulowany pneumatycznie - elektryczna regulacja wysokości za pomocą pilota ręcznego w zakresie 60-90 cm (+/- 10%)- Regulacja zagłówka-85o/+40o(+/- 3stopnie)- - solidna i stabilna rama metalowa- długość leżyska 200 cm (+/- 10%)- szerokość leżyska 70 cm (+/- 10%)- maksymalne obciążenie do 150 kg (+/- 10 kg)- waga 60 kg (+/- 10%)- system jezdny z kółkami |  |  |
| 29 | Stół rehabilitacyjny 5- częściowy | - z 5 - częściowym blatem* - elektryczna regulacja wysokości od 50 cm do 100 cm (+/- 10%)

- Pilot nożny, lub rama wokół podstawy stołu* - regulacja zagłówka w zakresie -85-+35 stopni (+/-10%)
* - regulacja części środkowej (z pozycją Pivota)
* - zagłówek wyposażony w podłokietniki
* -wymiary 220 cm x 65 cm (+/- 10%)

- maksymalne obciążenie 160 kg (+/- 10%)- z systemem jezdnym - waga max. 80 kg (+/- 10%) |  |  |

**Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonej tabeli parametrów technicznych**

1. **Wymagania:**
	1. **Wymagania podstawowe:**
		* + Wyposażenie i sprzęt zastosowany do realizacji dostawy powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu
			a w odniesieniu do sprzętu na bazę zabiegową – sprzętu rehabilitacyjnego i / lub medycznego- dopuszczonych do stosowania w lecznictwie uzdrowiskowym oraz zgodne z Rozporządzeniem w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego.
			+ Nie ma możliwości wykonania dostawy używanego sprzętu i wyposażenia
			+ Oferowany przedmiot zamówienia – dostawa i montaż sprzętu na bazę zabiegową – sprzętu rehabilitacyjnego i / lub medycznego jest wyrobem medycznym – zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych, spełnia wymagania zasadnicze oraz jest wprowadzony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z przepisami tej ustawy. Nie wymaga się posiadania certyfikacji medycznej dla pozycji z ww. zestawiania o numerach Lp. 2,7,9,10,18,19.20,21,22.
			+ Na żądanie Inwestora Wykonawca zobowiązany jest okazać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności
			z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną
			+ W przypadku stosowania rozwiązań równoważnych, Zamawiający może dopuścić wyłącznie takie rozwiązania zmian technologii wykonania i użytych materiałów w ofercie, które przed jej wprowadzeniem będą uzgodnione z Zamawiającym, a ich parametry techniczno-eksploatacyjne nie będą gorsze niż referencyjne przywołane w dokumentacji, co musi wykazać Wykonawca.
	2. **Materiały nie spełniające wymogów:**

Sprzęt i wyposażenie nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z miejsca dostawy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Sprzęt i wyposażenie, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i ewentualnym brakiem zapłaty.

1. **Sprzęt i transport:**

Do wykonania dostawy Wykonawca zobowiązany jest zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego zakresu dostawy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie dostawy zgodnie z terminami przewidzianymi w umowie .

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość sprzętu i wyposażenia Liczba środków transportu będzie zapewniać sprawne, terminowe przeprowadzenie dostawy.

1. **Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy:**

Podczas realizacji dostawy Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników i zapewnić właściwe warunki pracy

1. **Wykonanie dostawy:**
	1. **Ogólne zasady wykonania dostawy:**

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie dostawy zgodnie z Umową oraz za jakość sprzętu i wyposażenia, za ich zgodność z wymaganiami Tabeli parametrów technicznych, oraz poleceniami Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę przy wykonaniu dostawy zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

1. **Odbiór dostawy:**

W zależności od ustaleń dostawy podlegają odbiorowi końcowemu - Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zgłosi zamawiającemu gotowość do dokonania odbioru. Potwierdzeniem odbioru dostawy jest podpisany (bez zastrzeżeń) protokół odbioru jakościowego.