Załącznik nr 2

.................................................

Dane Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY – dot. części 2 zamówienia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | Opis głównych parametrów technicznych | Wymagany parametr (spełnienie wymagań – wpisać TAK/NIE) | Jedn. miary | Ilość | Wartość jednostkowa (zł) | SumaBrutto |
| Netto | VAT | Stawka VAT | Brutto |
| 1 | Drzwi przeciwpożarowe | Wymiar 2670x2390 mm.Ścianka wewnętrzna z drzwiami przeciwpożarowymi o odporności ogniowej EI30. Kolor RAL 8001, okucia w kolorze brązowym RAL 8019. Szklenie bezbarwne pojedyncze EI30 (20 mm). Drzwi wyposażone w samozamykacz bez blokady, zamek zasuwkowo-zapadkowy, obustronnie klamki. |  |  szt.  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Drzwi przeciwpożarowe | Wymiar 2960x2430 mm.Ścianka wewnętrzna z drzwiami przeciwpożarowymi o odporności ogniowej EI30. Kolor RAL 8001, okucia w kolorze brązowym RAL 8019. Szklenie bezbarwne pojedyncze EI30 (20 mm). Drzwi wyposażone w samozamykacz bez blokady, zamek zasuwkowo-zapadkowy, obustronnie klamki. |  |  szt.  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Drzwi przeciwpożarowe | Wymiar 1900x2300 mm. Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI30. Kolor RAL 8001, okucia w kolorze brązowym RAL 8019. Szklenie bezbarwne pojedyncze EI30 (20 mm). Drzwi wyposażone w samozamykacz bez blokady, zamek zasuwkowo-zapadkowy, obustronnie klamki. |  |  szt.  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Drzwi przeciwpożarowe | Wymiar 1920x2300 mm.Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI30. Kolor RAL 8001, okucia w kolorze brązowym RAL 8019. Szklenie bezbarwne pojedyncze EI30 (20 mm). Drzwi wyposażone w samozamykacz bez blokady, zamek zasuwkowo-zapadkowy, obustronnie klamki. |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Drzwi przeciwpożarowe | Wymiar: 2720x2400 mm. Ścianka wewnętrzna z drzwiami przeciwpożarowymi o odporności ogniowej EI30. Kolor RAL 8001, okucia w kolorze brązowym RAL 8019. Szklenie bezbarwne pojedyncze EI30 (20 mm). Drzwi wyposażone w samozamykacz bez blokady, zamek zasuwkowo-zapadkowy, obustronnie klamki. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Drzwi przeciwpożarowe | Wymiar 1940x2300 mm.Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI30. Kolor RAL 8001, okucia w kolorze brązowym RAL 8019. Szklenie bezbarwne pojedyncze EI30 (20 mm). Drzwi wyposażone w samozamykacz bez blokady, zamek zasuwkowo-zapadkowy, obustronnie klamki. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Drzwi przeciwpożarowe | Wymiar 1960x2690 mm. Ścianka wewnętrzna z drzwiami przeciwpożarowymi o odporności ogniowej EI30. Kolor RAL 8001, okucia w kolorze brązowym RAL 8019. Szklenie bezbarwne pojedyncze EI30 (20 mm). Drzwi wyposażone w samozamykacz bez blokady, zamek zasuwkowo-zapadkowy, obustronnie klamki. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |

................................................................................................

*(data i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy)*