Załącznik nr 2

.................................................

Dane Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | Opis głównych parametrów technicznych | Jednostka miary | Ilość | Wartość jednostkowa (zł) | SumaBrutto |
| Netto | Wartość VAT | Stawka VAT | Brutto |
| 1 | Waga ze wzrostomierzem | Obciążenie maks. Do 150 kg |  szt.  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Lampa zabiegowa | Mocowanie ścienne |  szt.  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Inhalator ultradźwiękowy | Praca ciągła Z wyświetlaczem LCD i zegarem do ustawienia czasu 1-100 minut |  szt.  | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | Aparat do ultradźwięków | Z głowicą SU-5 o pow. 5 cm2, 1 MHz lub 3,3 MHz |  szt.  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Lampa Sollux | Statywowa o mocy 375 W,z funkcją czasu trwania zabiegu, płynna regulacja mocy promieniowania,okulary ochronne dla terapeuty i pacjenta |  szt.  | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | Leżanka lekarska | Konstrukcja metalowa lakierowana proszkowa. Łożysko 2-część. Tapicerowane 182x55cm. Wys. 50 cm.Regulacja nachylenia podgłówka w zakresie - 90 do +35. |  szt.  | 8 |  |  |  |  |  |
| 7 | Dysza zabiegowa | Na C02, rozmiary nr 2 i nr 3 |  szt.  | 6 |  |  |  |  |  |
| 8 | Aparat do elektroterapii | 2-kanałowy z wyposażeniem |  szt.  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Podgrzewacz do okładów borowinowych,parafiny,borowinyi okładów żelowych | Pojemność 2 L. Zakres regulacji temp. 0-90C . Spust wody z wózkiem jezdnym. Zestaw zawiera:pokrywę, ruszt, chochlę 0,5 L do nabierania borowiny |  szt.  | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Ławka ISO  | 3 -miejscowa ze stelażem czarnym i plastikowym siedziskiem.Dług. 1660 mm, głęb.600 mm, wys. 800 mm |  szt.  | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Wirówka kończyn dolnych WKD | Maks. Poj. 160 L,niecka wzmacniana matami z włókna szklanego,6 dysz kierunkowych do hydromasażu, regulacja intensywności masażu, automatyczna napełnianie |  szt.  | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Wanna do masaż wirowego i perełkowego | Wyposażona w :25 dysz do hydromasażu, 180 dysz do masażu perełkowego. Zasilanie: 3x00 V.Posiada przyłącze wody dodatkowej( CO2, mineralnej) |  szt.  | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Wanna do masażu podwodnego | Wyposażona w 24 dysze do hydromasażu Wyposażenie standardowe:wąż do masażu podwodnego |  szt.  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | Wirówka kończyn górnych WKG | Maks. Poj. 48 L, akrylowa niecka wzmacniana matami z włókna szklanego.Posiada 44 dysze do hydromasażu. W zestawie krzesło |  szt.  | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | Aparat do magnetoterapii | W zestawie leżanka, aplikator CSP60, aplikator CSP 35 półka pod sterownik |  szt.  | 3 |  |  |  |  |  |
| 16 | Diatermia krótkofalowa | Praca ciągła i impulsowa.Posiada kolorowy ekran 5,7 cala. Na wyposażeniu zestaw do aplikacji kondensatorowej lub indukcyjnej |  szt.  | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | Aparat do suchych kąpieli w CO2 i kąpieli suchych kwasowęglowych | Zautomatyzowany przebieg zabiegu, niskie zużycie czynnika do 0, L ciekłego CO2 na zabieg.Konstrukcja umieszczona należance (dług. 2150 x700 x 980 mm) |  szt.  | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | Rower rehabilitacyjny | Maks. Waga użytkownika 150 kg, wymiary 115x54x153cm |  szt.  | 4 |  |  |  |  |  |
| 19 | Orbitrek/crosstrainer | Maks. Waga użytkownika 150 kg, wymiary 200x64x170cm |  szt.  | 2 |  |  |  |  |  |
| 20 | Bieżnia rehabilitacyjna | Maks. Waga użytkownika 160 kg,wymiary pasa:155x55 cm, prędkość 0,8-20 km/h, wymiary 210x93x147 |  szt.  | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | Wioślarz | Maks. Waga użytkownika 135 kg, magnetyczny system hamowania, wym. 192x48x68 cm, wym.po złożeniu 83x48x141 cm |  szt.  | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | Stepper z poręczami | 12-stopniowa regulacja oporu pozwala na zmianę poziomu trudności ćwiczeńMonitor wyświetlający parametry treningu z opcją oceny sprawności użytkownika |  szt.  | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 | Stół wielofunkcyjny do ćwiczeń siłowych ręki | składa się z 4 niezależnych stanowisk(każde stan, zawiera 3 urządzenia) i kolumny oparowej z 4 stosami ciężarków |  szt.  | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | Urządzenie do rehabilitacji stawu skokowego | W skład zestawu wchodzą 4 odważniki do ćwiczeń oparowych |  szt.  | 1 |  |  |  |  |  |
| 25 | Aparat do laseroterapii z aplikatorem skanującym | Aplikator skanujący R +IR 100 mW+450 mW.W komplecie okulary ochronne -2 szt. |  szt.  | 2 |  |  |  |  |  |
| 26 | Urządzenie do rehabilitacji stawu skokowego i kolanowego | W skład zestawu wchodzą: gumy ekspanderowe |  szt.  | 1 |  |  |  |  |  |
| 27 | Przenośne urządzenie do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych z wykorzystaniem oporu elastycznego | Wymiary:długość: 104 cm,szer.30 cm, wys. 19 cm |  szt.  | 1 |  |  |  |  |  |
| 28 | Stół rehabilitacyjny | elektryczny z regulacją wysokości i kółkami jezdnymi |  szt.  | 2 |  |  |  |  |  |
| 29 | Stół rehabilitacyjny | elektryczny, z systemem jezdnym, z zagłówkiem regulowanym z podłokietnikami, 5-częściwoym blatem, regulacja wys. W zakresie od 50 cm do 100 cm za pomocą pilota ręcznego oraz nożnego |  szt.  | 3 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

.................................................................................................

*(data i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy)*