**Załącznik 5**

**Tabela parametrów technicznych**

**1.1. Nazwa zamówienia:**

Dostawa i montaż urządzeń pralniczych w związku z realizacją projektu pn. *Rozbudowa potencjału uzdrowiskowego NZOZ Sanatorium uzdrowiskowego „PLON” w Polańczyku poprzez modernizację infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej*

**Adres inwestycji:**

* Miejscowość: 38-610 Polańczyk, ul. Zdrojowa 32
* Gmina: Solina
* Województwo: podkarpackie

**Nazwa inwestora:**

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium

Uzdrowiskowe "Plon" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

**1.2. Zakres stosowania tabeli parametrów technicznych:**

Tabela parametrów technicznych jest częścią Dokumentów przetargowych, które należy stosować przy zlecaniu i wykonaniu dostaw objętych Specyfikacją i stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości dostaw. Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech jakościowych i eksploatacyjnych. Jednocześnie Tabela (…) uwzględnia wymagania Zamawiającego i możliwości Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa dostaw. Warunki techniczne opracowane są w oparciu o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne.

**1.3. Wykonanie dostawy:**

Zaleca się zapoznanie z miejscem wykonywania dostawy przed złożeniem oferty/zapoznanie się z rozmieszczeniem sprzętu i wyposażenia objętego dostawą. Szczegółowy zakres zamieszczono w Tabeli parametrów technicznych. W ofercie należy uwzględnić prace bezpośrednio wynikające z Tabeli parametrów technicznych oraz wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedmiotowego zadania, z uwzględnieniem organizacji prac w czynnym obiekcie.

Wykonawca dostawy jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za jej zgodność z Tabelą parametrów technicznych i poleceniami Zamawiającego.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Opis głównych parametrów** | **Wymagany parametr (spełnienie wymagań – wpisać TAK/NIE)** | **Opis głównych parametrów technicznych oferowanego sprzętu:** |
| 1 | Pralnicowirówka wolnostojąca wysokoobrotowa | Wymiary: Szer. 1070 mm (+/- 100 mm),Głęb.: 1070 mm (+/- 100 mm), Wys.: 1510 mm (+/- 100 mm), Objętość bębna: 200 L (+/- 10%). Ładowność 20 kg (+/- 10%); obudowa ze stali nierdzewnej |  |  |
| 2 | Suszarka bębnowa | Wymiary: Szer.: 900 mm(+/- 100 mm), Głęb.: 1291 mm (+/- 100 mm), Wys.: 1722 mm (+/- 100 mm), .Zasilanie: 400 V/3/50 Hz. Obj. Bębna: 377 L. (+/- 30L) |  |  |
| 3 | Prasownica nieckowa | Wymiary: Szerokość: 2270 mm (+/- 100 mm), Głębokość: 640 mm (+/- 100 mm), Wysokość: 1180 mm (+/- 100 mm). Zasilanie 390 V/3/Hz. Moc silnika: 1,2 kW (+/- 10%). Moc podgrzewu: 12 Kw (+/- 10%). Wydajność: 55 kg/godz. (+/- 10%) |  |  |

**Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonej tabeli parametrów technicznych**

1. **Wymagania:** 
   1. **Wymagania podstawowe:** 
      * + Wyposażenie i sprzęt zastosowany do realizacji dostawy powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu.
        + Nie ma możliwości wykonania dostawy używanego sprzętu i wyposażenia
        + Na żądanie Inwestora Wykonawca zobowiązany jest okazać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności   
          z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną
        + W przypadku stosowania rozwiązań równoważnych, Zamawiający może dopuścić wyłącznie takie rozwiązania zmian technologii wykonania i użytych materiałów w ofercie, które przed jej wprowadzeniem będą uzgodnione z Zamawiającym, a ich parametry techniczno-eksploatacyjne nie będą gorsze niż referencyjne przywołane w dokumentacji, co musi wykazać Wykonawca.
   2. **Materiały nie spełniające wymogów:**

Sprzęt i wyposażenie nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z miejsca dostawy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Sprzęt i wyposażenie, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i ewentualnym brakiem zapłaty.

1. **Sprzęt i transport:**

Do wykonania dostawy Wykonawca zobowiązany jest zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego zakresu dostawy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie dostawy zgodnie z terminami przewidzianymi w umowie .

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość sprzętu i wyposażenia. Liczba środków transportu będzie zapewniać sprawne, terminowe przeprowadzenie dostawy.

1. **Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy:**

Podczas realizacji dostawy Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy   
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników i zapewnić właściwe warunki pracy.

1. **Wykonanie dostawy:** 
   1. **Ogólne zasady wykonania dostawy:**

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie dostawy zgodnie z Umową oraz za jakość sprzętu i wyposażenia, za ich zgodność z wymaganiami Tabeli parametrów technicznych, oraz poleceniami Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę przy wykonaniu dostawy zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

1. **Odbiór dostawy:**

W zależności od ustaleń dostawy podlegają odbiorowi końcowemu. Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do dokonania odbioru. Potwierdzeniem odbioru dostawy jest podpisany (bez zastrzeżeń) protokół odbioru jakościowego.